**DENEME SEYRİ YAPACAK GEMİNİN İLGİLİLERİNE**

- Limanlar Yönetmeliği gerekliliklerine titizlikle uyulması,

- Gemi ilgilileri sorumluluğunda yeterli sayı ve gerekli nitelikteki personel ile donatılması,

- Deneme seyri süresince belirtilen süreyi aşmadan ve uygun hava şartlarında,

- Deneme seyrinin klaslı ise klas nezaretinde yapılması,

- Seyri öncesi seyre katılanların gemiyi terk, yangın ve acil dümen talimlerinin yaptırılması,

- Her türlü emniyet tedbirlerinin gemi ilgililerince/tersane tarafından alınması,

- Kullanılacak tüm teçhizat ve donatımların(halat vb..) ulusal/uluslararası standartlara uygun nitelikte ve sayıda olması,

- Deneme seyri boyunca ilgili GTHM kanallarının sürekli dinlenmesi, GTHM nin vereceği talimatlara uyulması, deniz trafiğine engel olunmaması,

- Kaza, yangın ve çevre kirliliğine müdahale ve mücadeleye yönelik gerekli önlemlerin alınması,

- Ayrılma ve yanaşmalarda Limanlar yönetmeliği çerçevesinde gerekli sayı ve nitelikteki römorkör eşliğinde kılavuz kaptan nezaretinde yapılması,

- Geminin P&I sigortalarının deneme seyrini kapsaması ve geçerli olması,

- Acil durumlarda (makine arızası, demir atma vb..) Liman Başkanlığı ve GTHM ne bilgi verilmesi, verilecek talimata göre hareket edilmesi,

- Seyir sonunda klas kuruluşunca hazırlanan deneme seyri raporunun Liman Başkanlığına iletilmesi,

Yukarıda belirtilen şartlara ilgililerce uyulması şartıyla;

**Başkanlığımıza ……………………………………………………………….. tarafından ………………..günü ………………kayıt numarası ile yapılan müracaat neticesinde, …………………………………………………………………….........isimli deniz aracının……………………… tarihinde deneme seyri yapmasına müsaade edildi.**

Yazının bir suretini teslim aldım.