****

**T.C.**

**ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI**

**MINISTRY OF TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE**

**TUZLA LİMAN BAŞKANLIĞI**

**Konu: Scrubber Cihazının Liman Başkanlığımız Sahasında Testine Yönelik Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.**

**GEMİ ADI/IMO NO:**

01 Ocak 2020 tarihinden itibaren gemilerde kullanılan yakıttaki kükürt içeriği % 0,5 ile sınırlandırılmıştır. Bu kural kapsamda Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmenin (MARPOL) 6 ncı Ek'inde, İdarelerin kurallara uygun donatılan Scrubber cihazlarını (egzoz gazı temizleme sistemleri) eşdeğer uygulama olarak kabul edebileceği belirtilmiş olup bazı gemilere bu kural kapsamda Scrubber cihazı takılmaktadır.

Gemilerde yüksek sülfürlü yakıtların, 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren kullanımının ve 01 Mart 2020 tarihinden itibaren de taşınmasının yasaklanması sebebiyle Scrubber'ın sertifikalandırma aşamasında ihtiyaç duyulan yüksek sülfürlü yakıtın temini ve kullanılması ile ilgili sorun ortaya çıkmıştır. Gemilere Scrubber cihazının takılması ve sertifikalandırma sürecinde yüksek sülfürlü yakıtın kullanılması ile ilgili sorunun çözülmesine yönelik olarak;

**Teste Başlamadan önce;**

* Gemi klasının scrubber sistemini sertifikalandırması sürecinde, başlama ve tahmini bitiş tarihi, yeri, yüksek sülfürlü yakıt tedariki ile kullanımı ve benzeri bilgilerin de yer aldığı sertifikalandırma aşamaları ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren termin planını; gemi donatanı veya temsilcisi tarafından Liman Başkanlığına sunulması,

**Test Aşamasında ve Test Süreci Tamamlandıktan Sonra;**

* Sertifikalandırma sürecinde geminin ve bu sürecin olumsuz ticari faaliyette bulunmaması neticelenebileceği durumlarda yüksek sülfürlü yakıtın gemiden emniyetli ve deniz kirliliği yaratmayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınarak boşaltılması,
* Gemiye test için alınacak yüksek sülfürlü yakıtın gemi klasının onayı ve bilgisi dahilinde alınması ve kullanılması, test aşamasına kadar düşük sülfürlü yakıt kullanılması, sadece MEPC 259 (68) sayılı kararda belirtilen Plan A ve B kapsamındaki testlerde yüksek sülfürlü yakıt kullanılması ve sertifikalandırma sürecinde kullanılan yakıt kayıtlarının geminin klası kontrolünde tutulması ve imza altına alınması, klas tarafından doğrulaması yapılan kayıtların denetimler için gemide saklanması hususlarına riayet edilmesi,

kaydıyla tersanelerimizde gemilere donatılacak olan scrubber sistemlerinin sertifikalandırılmasına yönelik deneme seyrinin yapılabileceği bilgilerinize ve gereğini arz ederim.

Tuzla Liman Başkanlığı

…… /……./………

Bilgi Aldım

Gemi Donatanı veya Temsilcisi